
Procedura di gara ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 36/2023, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - Procedura aperta per – Appalto di fornitura e installazione di impianto fotovoltaico


OFFERTA TECNICA - compilare max 8 facciate 

Affinché si possa procedere con la corretta assegnazione del relativo punteggio, la documentazione prodotta, recante la firma del legale rappresentante o soggetto delegato nelle forme consentite dalla legge, deve essere OBBLIGATORIAMENTE inserita nel fac-simile allegato alla procedura di gara (modello offerta tecnica), e deve essere composta da max 8 fogli formato A4 (pari a otto facciate) complessivi, finalizzata ad esplicitare detta

	Elemento 1
	Sub elemento 
	Contenuto dei sub-elementi di valutazione
	Descrizione

	
PANNELLI FOTOVOLTAICI PIU EFFICIENTI


	
1.1













	
Utilizzo di pannelli fotovoltaici più performanti rispetto a quelli previsti nel capitolato speciale con riferimento alla tecnologia, alla tipologia di pannello, alla potenza del singolo pannello a parità di pannelli installati, al fine di rendere l’intero impianto più performante









	

	Elemento 2
	Sub elemento 
	Contenuto dei sub-elementi di valutazione
	Descrizione

	
CAPACITA’ DI INTEGRAZIONE CON BATTERIE DI ACCUMULO
	
2.1
	
Integrazione dell’impianto fotovoltaico con batterie di accumulo ovvero sistemi di accumulo per la restituzione dell’energia anche nelle ore notturne.















	





















	Elemento 3
	Sub elemento 
	Contenuto dei sub-elementi di valutazione
	Descrizione

	
SERVIZIO DI MANUTENZIONE POST INSTALLAZIONE
	
3.1
	
Modalità e tempi di esecuzione dell’assistenza e mantenimento del sistema fotovoltaico entro il periodo di garanzia e eventualmente oltre il periodo di garanzia (tempi di intervento, risoluzione guasto), presenza di presidi tecnici entro i 20 km da Cagliari, con descrizione delle dotazioni (mezzi e personale) messe a disposizione - Struttura organizzativa che l’offerente s’impegna a realizzare per l’erogazione dei servizi previsti










	

















	[bookmark: _Hlk170760800]Elemento 4
	Sub elemento 
	Contenuto dei sub-elementi di valutazione
	Descrizione

	[bookmark: _Hlk170761063]
SOLUZIONI VOLTE A INCREMENTARE LO STATO DI IMPERMEABILIZZAZIONE ATTUALE DELLA SUPERFICIE DEL FABBRICATO




























	
4.1






























	
Soluzioni integrative volte a incrementare la situazione di impermeabilizzazione attuale della superficie del tetto del fabbricato ove devono essere posizionati i pannelli con riferimento alle modalità di esecuzione relativamente all’articolazione temporale delle varie fasi previste e alle misure e agli interventi finalizzati a migliorare la situazione esistente


















	




	Elemento 5
	Sub elemento
	Contenuto dei sub-elementi di valutazione
	Descrizione

	
SOLUZIONI MIGLIORATIVE INTEGRATIVE VOLTE A MIGLIORARE LA SICUREZZA DELLA SUPERFICIE DEL TETTO DEL FABBRICATO









	
5.1
	
Soluzioni integrative volte a migliorare la sicurezza della superficie del tetto dell’edificio ove devono essere posizionati i pannelli con riferimento alle modalità di esecuzione relativamente all’articolazione temporale delle varie fasi previste e alle misure e agli interventi finalizzati a migliorare la situazione esistente










	

	Elemento 6
	Sub elemento
	Contenuto dei sub-elementi di valutazione
	Descrizione 

	
SOLUZIONI INTEGRATIVE VOLTE A MIGLIORARE LA SITUAZIONE ESISTENTE ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA IN PROSSIMITA’DELLA SUPERFICIE DEL TETTO COINVOLTA DAL POSIZIONAMENTO DEI PANNELLI














	
6.1
	
Soluzioni migliorative della situazione esistente all’interno dell’edificio in prossimità della superficie del tetto del fabbricato ove devono essere posizionati i pannelli con riferimento alle modalità di esecuzione relativamente all’articolazione temporale delle varie fasi previste e alle misure e agli interventi finalizzati a migliorare la situazione esistente 










	



